<launch>
    <node name="navsat" pkg="nmea_navsat_driver" type="nmea_serial_driver" respawn="true">
        <param name="port" value="/dev/rover/ttyGPS"/>
        <param name="baud" value="9600"/>
    </node>
</launch>
